**附件1：**

**2025年广西财经学院武鸣校区楼宇标识制作安装采购项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **品名** | **数量** | **单位** | **是否**  **响应** | **金额（元）** | **主要技术参数及性能（配置）要求** |
| 1 | 教学楼标识 | 20 | 字 |  |  | 1.内容要求：纯文字形式，共4栋教学楼，每栋的文字内容分别为“一号教学楼”、“二号教学楼”、“三号教学楼”、“四号教学楼”；  2.尺寸要求：每个文字高度为1050mm，厚度为60mm ；  3.材料要求：304#1.5mm不锈钢喷漆立体字,漆色为深灰色( C23 M0 Y0 K79）；  4.安装要求：安装位置在距地面约20米高的外墙面，需进行高空作业安装，焊接角码打膨胀钉（需要按相关规定申请高处特种作业操作证）；  5.其他要求：需提供效果图。 |
| 2 | 大学生活动中心标识 | 7 | 字 |  |  | 1.内容要求：纯文字形式，文字内容为 “大学生活动中心”；  2.尺寸要求：每个文字高度为1000mm ，厚度为60mm ；  3.材料要求：304#1.5mm不锈钢电镀供面立体字,漆色为金黄色( C0 M27 Y100 K0） ；  4.安装要求：安装位置在距地面约9米高的外墙面，需进行高空作业安装，焊接角码打膨胀钉（需要按相关规定申请高处特种作业操作证）；  5.其他要求：需提供效果图。 |
| 3 | 实训楼标识 | 3 | 字 |  |  | 1.内容要求：纯文字形式，文字内容为“实训楼”；  2.尺寸要求：每个文字高度为1000mm ，厚度为60mm ；  3.材料要求：304#1.5mm不锈钢喷漆立体字,漆色为深灰色( C23 M0 Y0 K79）；  4.安装要求：安装位置在距地面约20米高的外墙面，需进行高空作业安装，焊接角码打膨胀钉（需要按相关规定申请高处特种作业操作证）；  5.其他要求：需提供效果图。 |
| 4 | 后勤综合楼标识 | 5 | 字 |  |  | 1.内容要求：纯文字形式，文字内容为“后勤综合楼”；  2.尺寸要求：每个文字高度为950mm ，厚度为60mm ；  3.材料要求：304#1.5mm不锈钢喷漆立体字,漆色为深灰色( C23 M0 Y0 K79） ；  4.安装要求：安装位置在距地面约13米高的外墙面，需进行高空作业安装，焊接角码打膨胀钉（需要按相关规定申请高处特种作业操作证）；  5.其他要求：需提供效果图。 |
| 5 | 学生宿舍  标识 | 5 | 套 |  |  | 1.内容要求：条形外框+文字形式，共5栋，每栋文字内容分别为“东苑1”、“东苑2”、“东苑3”、“东苑4”、“东苑5”；  2.尺寸要求：条形外框尺寸为4000mm\*900mm、厚度为60mm，每个文字高度为830mm、厚度为60mm ；  3.材料要求：304#1.5mm不锈钢电镀供面立体字 ,漆色为金黄色( C0 M27 Y100 K0）；  4.安装要求：安装位置在距地面约5米高的外墙面, 需进行高空作业安装，焊接角码打膨胀钉（需要按相关规定申请高处特种作业操作证）；  5.其他要求：需提供效果图。 |
| 报价合计(包含税费等所有费用):(大写)人民币 元（小写￥： 元） | | | | | | |

**有关要求：**

**1.报价含包装、装卸、运输、调换、利润、税金、保险、协调、售后服务费用、相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。**

**2.报价超过本项目上限控制价作无效投标处理。**

**3.成交供应商须按采购人的要求提供，否则采购人有权终止服务。**

**4.★为必须满足的实质性参数,若不满足作无效投标处理。**

报价公司（盖公章）： 法定代表人签字：

联系人及电话： 报价时间： 年 月 日