	附件1

	广西财经学院档案数字化存储设备采购项目（重1）报价单

	（上限控制价：￥92000.00元）

	序号
	名称
	规格参数
	品牌要求
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	响应
品牌及型号

	1
	企业级网络
存储服务器
	一、硬件配置需求
1、外型：独立主机，机架式机箱；
2、配置≥1颗 Intel Xeon D-1521（四核心，基准2.4GHz/睿频2.7GHz处理器，64-bit）CPU模块；
3、配置≥2根16 GB DDR4 ECC UDIMM内存，内存容量上限64GB；
4、配置≥12块8TB NAS专用硬盘；
5、配置≥2×USB 3.2接口，配置≥4×RJ45 1GbE网络孔(支持 Link Aggregation/故障移转)，配置≥2×RJ45 10GbE网络孔(支持 Link Aggregation/故障移转)，配置≥2×扩充端口（Infiniband）；
6、配置≥原厂1个电源供应器，功率可达500W（含）以上；
7、设备硬件质保≥5年。
二、技术参数需求
1、扩充设备后硬盘槽位最大支持≥36个，支持热插拔，安装扩充设备后存储容量最大支持≥864TB；
2、网络传输协议支持SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN TM、L2TP)；
3、网站浏览器支持Chrome、Internet Explorer：10 或以上版本、Firefox、Safari 10 及以上版本、Safari (适用于操作系统为 iOS 10 及以上版本)、Chrome (适用于操作系统为Android 6.0 及以上版本)；
4、客户端操作系统支持Microsoft Windows、Linux、Mac、iOS、Android；
5、RAID磁盘阵列类型支持：RAID F1、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10；
6、能连接不断电系统 (UPS)，支持作为网络不断电系统 (UPS) 服务器，可以获取不断电系统 (UPS) 剩余电量并将其转发到其他使用 UPS 的设备客户端。
7、FTP 联机支持 SSL/TLS、自动封锁可疑 IP、防火墙设置、rsync 网络备份加密、HTTPS 安全联机，帐号异常登录自动检测并提供锁死保护。
8、采用 Linux-based 作业软件，支持双重验证 (2FA)。登录主机时，可以通过手机发送验证码，具有自定义配置防火墙策略和杀毒软件；支持使用 Windows Hello，macOS TouchID 或 FIDO2/U2F 硬件安全密钥验证用户登录；
9、提供 Web 化多任务网页管理界面，系统语言默认中文，同时支持 20 多种语言。
10、提供共享文件夹和 LUN 快照功能，可手动或定时执行文件夹快照，以保障文件误删时，可快速恢复文件，系统内置LUN安全管理软件,支持≥256个LUN；（响应文件中需提供产品功能界面截图材料并加盖供应商公章）
11、提供磁盘空间配额管理 (Quota Management) 功能，限制在共享文件夹用户的磁盘空间使用量，以避免少数用户大量占用共享磁盘空间，妥善分配磁盘资源。
12、提供高可用 (High-Availability) 配置，支持双机热备，可使用两台主机通过网线连接，组成高可用性集群，分别为主、备用服务器。当主服务器发生错误时，可将服务自动转移至备用服务器。
13、当使用大小不同的硬盘时，可充分利用硬盘资源，大幅提升可用存储空间，避免插入不同容量的硬盘造成存储空间损失。
14、支持加入已有的 Windows ADS (Active Directory Services) 或 LDAP 目录，可无缝集成到现有的目录服务。支持将部分管理权限委派给 ADS 和 LDAP 目录中的帐户。
15、支持 Windows ACL 13 种权限设定，并可同时通过 Windows 窗口及网页管理接口直接设置 ACL 权限。迁移 Windows 文件时，支持 AD 权限同步迁入；
16、支持多台同品牌服务器远程双向自动同步文件，且可提供权限控制。为保护重要数据在受到无预警的灾难损害（如火灾等），可将文件和设置（如用户帐户、共享文件夹、文件共享或其他设置等）轻松备份至不同地点同品牌的服务器中。初次设置之后，无论增加、删除或编辑了共享文件夹的内容，所做的修改都会自动被同步；
17、支持手动和计划性备份，能在单一入口，安全备份单位电脑、Windows 和 Linux 物理服务器、SMB 和 rsync 文件服务器、VMware vSphere 和 Hyper-V 等虚拟机，配合相关软件可做容灾使用。备份软件无需额外费用，不设终端数量限制，备份容量不受授权限制；（响应文件中需提供产品功能界面截图材料并加盖供应商公章）
18、支持将数据和程序、系统设置备份至另一台服务器、外接设备，或京东云等公有云，实现异地灾备。并且支持重复数据删除、数据加密与压缩功能等；
19、支持备份 Microsoft 365 和 Google Workspace,包括 Word、Excel、PowerPoint、Microsoft Teams、Outlook、OneDrive 等，以及 Google Drive、Google Calendar、Gmail、Google Contacts；
20、支持虚拟化认证VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、OpenStack Cinder、Citrix XenServer
21、支持虚拟化技术，支持 iSCSI LUN 克隆/快照，支持多种操作系统、快速建立虚拟机、虚拟机汇入导出、系统快照等功能。通过网页的集中化管控平台，可直接为虚拟化系统添加备份保护任务，直接将备份的虚拟机通过挂载的方式即时可用，并支持设置虚拟机挂载后是否自动开机和联网；支持多种虚拟化部署，包括 VMware vSphere® 、Windows Hyper-V® 、Citrix XenServer® 和 OpenStack Cinder®等；（响应文件中需提供产品功能界面截图材料并加盖供应商公章）
22、可在 VMware 或 Windows 上管理和监控多台存储节点；
23、可直接通过 VMware vCenter Server 启用 Disaster Recovery，简化设置并优化流程；
24、可使用 Microsoft 的 System Center Virtual Machine Manager 用户界面，管理多台存储节点；
25、支持百度云、腾讯 COS、京东云、阿里云、坚果云、Google Drive 以及 Dropbox 等云端备份与同步，多公有云加密同步功能；
26、支持多人同时在线编辑文档、电子表格、和幻灯片，支持标签整理文件，支持设置指定用户的查看和修改权限，提升办公效率；
27、支持生成 https 协议的文件共享链接，用户能访问和下载文件；
28、支持共享文件夹和 LUN 快照，并提供故障转移功能，能根据设置自动轮换历史版本，并支持 GFS 保留策略。共享文件夹和 LUN 快照支持本地和远程复制功能；
29、提供 CMS 集中化管理系统功能，能统一监控和管理多台服务器。能在单一操作界面中，统一监控和管理多台服务器的系统状态、硬盘存储空间用量、日志、实时资源消耗，以及硬盘健康状况。能同时为不同服务器群组定义精细规则，例如，当一台新的服务器加入群组时，能套用预设的设置，无需逐一手动调整。支持管理员从统一界面中进入每台服务器，进行设置；
30、提供私有云盘服务器，邮件服务器、打印机服务器、网页服务器、DHCP 服务器、LDAP Directory 服务器、域控服务器。
31、供应商供货时提供原厂售后服务承诺函与授权书，原厂认证工程师提供上门安装调试培训。
	浪潮/联想/群晖
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	万兆交换机
	1.端口：≥8个，全万兆RJ45端口（10GBase-T）
2.端口结构：非模块化
3.传输速率：10/100/1000/10000Mbps 自适应
4.支持技术标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an、802.3x、802.1p
5.输入电源：100-240VAC～50/60Hz,0.8A
6.配置 Cat 7成品网线：≥2条，符合 ISO/IEC 11801:2002 Class F标准，传输速率 ≥ 10 Gbps（万兆），传输带宽 ≥ 600 MHz，导体材质：无氧纯铜，成品长度：≥10m，接口类型：RJ45 8P8C 公头
7.质保≥1年
	华为/新华三/普联
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	合计报价金额（人民币大写）                           （¥              ）

	


单位名称（盖章）：                                    日期：


法定代表人（或委托代理人）签字：                 联系人及电话：


注意事项：
1.表格内容均需按要求完整填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。报价供应商应在报价表上标明单项价格和总价。如果因供应商原因引起的报价失误，并在报价后被接受，其后果由供应商自负。
2.本项目只接受报价人一次性报价，本次报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本:人工(安装调试服务和售后服务）以及产生的交通费用、商品运输、税金等全部费用，质保详见参数。
[bookmark: _GoBack]3.质量保证：提供的商品必须是全新的、未使用过的，商品完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准。
4.供货时间、地点：成交供应商在签订合同后15个工作日内完成设备备货，具体送货、安装时间及地点以采购人通知为准。
5. 商品完成卸货后，由采购人对商品的质量、规格、数量等进行检验，并在官网核验硬盘序列号、型号、容量、出厂时间、保修期限及销售区域。验收时如发现商品在质量、规格、数量与报价表不符；或者序列号查询无结果、型号不匹配、质保剩余周期明显不足、属于OEM拆机盘或官方返修盘，均判定不符合全新原厂供货要求；采购人有权拒绝接受。 如通过验收，商品按采购人要求安装到指定位置。
6.成交供应商须免费送货上门，自行承担运输途中的破损责任。如出现商品质量问题、厂家召回等情况时，须及时通知采购人。

