2026年广西财经学院商学院文化墙环境美化服务采购项目报价单
	序号
	名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	是否响应
	合计（元）

	1
	电梯出口导视指示牌
	一、材质要求：5mm高透亚克力板+UV高清画面输出+镜面不锈钢包边；
二、尺寸规格：1000mm*600mm；
三、工艺要求：亚克力板UV高清画面输出处理，四周镜面不锈钢包边处理，边角光滑；
四、安装要求：墙面固定安装，安装位置经采购方确认；
五、质保：质保≥12个月。
	1
	个
	
	

	2
	走廊形象文化装饰
	1、 走廊文化墙
1.走廊左边区域1：15mm厚PVC结皮板，UV高清画面输出，表面晶片保护膜，环保无异味，尺寸2720mm*2400mm，共5幅墙，总面积32.6㎡；
2.走廊左边区域2：16mm厚PVC结皮板，UV高清画面输出，表面晶片保护膜，环保无异味，尺寸3300mm*2400mm，共4幅墙，总面积31.7㎡；
3.走廊左边区域3：17mm厚PVC结皮板，UV高清画面输出，表面晶片保护膜，环保无异味，尺寸4800mm*2400mm，共1幅墙，总面积11.5㎡；
4.走廊右边区域1：18mm厚PVC结皮板，UV高清画面输出，表面晶片保护膜，环保无异味，尺寸2980mm*2400mm，共6幅墙，总面积42.9㎡；
5.走廊右边区域2：19mm厚PVC结皮板，UV高清画面输出，表面晶片保护膜，环保无异味，尺寸5300mm*2400mm，共2幅墙，总面积25.4㎡；
6.工艺要求：UV高清画面输出，表面晶片保护层处理，画面清晰色彩还原度高；
7.安装要求：结构胶+螺栓固定安装，边角处理平整；
二、墙面腻子粉及乳胶漆
1.材料要求：腻子粉+国标环保乳胶漆；
2.施工面积：约376㎡（走廊66m*3.3m+48m*3.3m）；
3.工艺要求：清理墙面，刮腻子找平，乳胶漆刷涂（一底两面）；
三、天花吸顶灯
1.规格要求：LED超亮吸顶灯，120W，50CM白光；
2.数量：8项；
四、质保：质保≥12个月。
	1
	项
	
	

	3
	走廊铝格栅天花吊顶装饰
	一、铝格栅吊顶
1.材质要求：铝合金方通格栅，配套吊件龙骨全套安装；
2.规格尺寸：约66m*2.1m，总面积约138㎡；
3.工艺要求：轻钢龙骨基层，面层铝合金格栅条安装；
4.安装要求：现场测量、制作、安装，施工位置经采购方确认；
二、质保：质保≥12个月。
	1
	项
	
	

	4
	其他费用
	一、设计；
二、文案排版；
三、人工：安装施工人员5人；
四、垃圾清洁：施工完成后现场垃圾清运清洁；
三、运输：材料及成品运输1项；
四、质保：质保≥12个月。
	1
	项
	
	

	合计(含税): 人民币    整 （小写￥：    元）
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