
采购拍摄设备项目—询价文件
附件1
采购需求响应表

	[bookmark: _GoBack]项目名称：采购拍摄设备

	上限控制价：30100元

	一、项目采购需求：

	序号
	标的名称
	数量
	主要技术参数及性能（配置）要求
（必须满足的实质性参数）
	是否   响应
	备注

	1
	无线图传系统
	2套
	1. 两发一收，一个接收端可同时接收2路音视频信号；
2. 支持1080P60分辨率传输，最低延时33毫秒，SDI支持i格式/小数点帧率信号源IN、OUT、LOOP OUT
3. 支持NDI传输协议，支持RTMP推流；
4. 具备SDI、HDMI双接口，视距1000m传输距离；
5. 支持DC供电，支持电源热切换，各端需配备NPF970电池一块，充电器各一个（或双充两个）；
6. 支持无信号时自定义显示画面；
7. 提供必要的周边配件含线材（摄像机固定支架、HDMI线、SDI线、天线、电源适配器等）
	
	

	2
	补光灯
	2套
	1. LED灯珠，功率100W，显色指数CRI≥95；
2. 棒形结构；长度不超过600mm；重量≤1.5千克；
3. 色温范围2500K—8500K可调；
4. 调光范围0%—100%可调；
5. 内置电池供电下工作时长不少于50分钟；支持DC供电；
6. 具备无线蓝牙实现无线控灯；
7. 配备收纳包、电源适配器、挡光板等配件；
	
	

	3
	闪光灯
	1个
	1. 机顶闪光灯；
2. 适配佳能5D4、5D3；
3. 具备自动智能跳闪功能，可自动旋转灯头并设置跳闪角度及闪光量；
4. 具备AI反射闪光功能；
5. 闪光方式支持E-TTL Ⅱ/E-TTL自动闪光功能；
6. 可手动设置闪光量与闪光范围；
7. 自动对焦辅助光支持1-19点自动对焦
	
	

	4
	运动相机
	1套
	1. 1/1.9英寸2700万像素图像传感器；
2. 具备HyperSmooth 6.0稳定技术、10米裸机防水，支持HLG HDR视频、10位G-Log和Wi-Fi 6；
3. 视频录制最高支持5.3K/60fps、4K/120fps、2.7K/240fps，支持13倍慢动作及9:16竖屏拍摄模式；
4. 支持HB系列磁吸镜头；
5. 配备1900mAh电池*2，支持1080p/30p视频下续航≥3小时；
6. 具备智能侦测增强防抖功能；
7. 具备360水平锁定功能；
8. 配置128G高速存储卡、自拍杆、挂脖、球头磁吸快拆底座、磁性旋转夹。
	
	

	二、商务要求：

	要求名称
	要求内容
	是否   响应
	备注

	报价及其他要求
	1.意向供应商报价时必须完全响应《采购需求响应表》（附件1）中的“主要技术参数及性能（配置）要求”，否则报价无效。
2.意向供应商报价需按照要求填写《采购需求响应表》（附件1）、《询价项目报价表》（附件2）、《采购业务授权委托书》（附件3，委托时必须提供）。以上报价材料和相应证明材料（意向供应商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、被授权人有效身份证正反面复印件等）需经法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章；报价材料需要用信封密封，在密封处加盖公章；在信封写上意向供应商名称和联系人及联系方式，意向供应商应在2026年11月2日上午11:00前以顺丰或EMS等合法快递服务寄送报价文件，不接受现场上门投送，递交时间以我校签收时间为准。地址：广西南宁市西乡塘区明秀西路100号广西财经学院明秀校区1号行政楼207，收件人：何老师；联系电话：13878132568。意向供应商不能按时按要求寄送报价材料的，则视为报价无效。    
3. 投标报价是本项目的最终价格，包括但不限于：
（1）设备的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他（如运输、安装、调试、技术支持、售后服务等所有项目费用）； 
4.意向供应商报价超过预算上限控制价的，为无效报价。
5.项目实施过程中的中标价不作调整，采购人不再另行支付其他费用，按询价文件内容和响应文件承诺的报价一次性包干。
	
	

	付款方式
	项目验收合格后，采购人收到成交供应商等额发票后20个工作日内向成交供应商一次性支付项目款。成交供应商提供的发票不符合要求的，成交供应商应在接到采购人通知后5个工作日内更换合规发票，乙方逾期不更换合规发票的，采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。
	
	

	服务时间及地点
	1.服务期：自发出成交通知之日起5个日历日必须完成货物交付；
2.服务地点：广西南宁市采购人指定地点
	
	

	质量保证
	供货必须是原厂全新产品
	
	

	验收条件及标准
	满足采购需求响应表中的主要技术参数及性能（配置）要求
	
	

	售后服务
	按国家对采购的商品的有关“三包”政策执行
	
	

	违约责任
	成交供应商未能在规定日期内交付货物，采购人有权不支付任何费用，并保留进一步追究违约责任的权利。
	
	



意向供应商名称（盖单位公章）：                   
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                                                                                    
联系人及电话：
时间：







附件2
询价项目报价表
	项目名称： 拍摄设备采购

	序号
	标的名称
	数量及单位
	主要技术参数及性能（配置）要求
（必须满足的实质性参数）
	单价
	小计
	备注（标的的品牌型号等）

	1
	无线图传系统
	2套
	详见附件1：《采购需求响应表》
	
	
	

	2
	补光灯
	2套
	详见附件1：《采购需求响应表》
	
	
	

	3
	闪光灯
	1个
	详见附件1：《采购需求响应表》
	
	
	

	4
	运动相机
	1套
	详见附件1：《采购需求响应表》
	
	
	

	报价合计：（大写）人民币                   元（¥           ）

	有关要求：
1.报价合计是本项目的最终价格，包括但不限于：（1）货物的价格；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）其他（如运输、安装、调试、技术支持、售后服务等所有项目费用）；（4）采购人不再支付其他任何费用。
2.报价超过预算上限控制价的，为无效报价。
3.发现不符合本项目采购需求的则视为报价无效。



意向供应商名称（盖单位公章）：                   

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                                                                                    

联系人及电话：

时间：









附件3
采购业务授权委托书
本单位现授权        同志为本单位代理人，参加                    项目采购活动，代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以认可。
代理人无转委托权，特此委托。







委托单位：（公章）                   单位法定代表人（委托人）：


代理人：                            联系电话：

签发日期：   年    月    日


