	附件1

	2026年广西财经学院教务处考场视频监控设备和考位摄像头采购项目报价单

	（上限控制价：￥48160元）

	序号
	名称
	规格参数
	数量及单位
	单价
（元）
	金额
（元）
	响应
品牌

	1
	考场视频监控设备（单套设备包含：摄像头2个、存储卡2个、支架2个）
	摄像头

	摄像头不低于300万像素，分辨率 2304×1296，双850nm红外灯，ICR 自动切换昼夜模式，Micro SD 卡（TF卡）本地存储，最大支持 256GB。
采用该摄像头进行考试现场的监控，能够保障考试与广西壮族自治区职业技能鉴定中心监控无缝对接应用，具体要求如下：
    1.监控系统能够与考试平台进行完美嵌入与整合应用，将考试、评分、竞赛等组织管理平台、考试管理现场、图像采集设备进行集成，打通考试管理与考试现场的视频影像信息传输通道，为考试考核现场提供精准、有力的质量管理工具。
    2.通过监控系统的相关管理模块，即可实现对监控设备的管理、监控设备与考试计划的匹配、考试现场视频实时监控以及历史视频影像资料的查询。
    3.为了提供更好的视频监控服务，采用了手机/平板移动监控、视频监控墙、单路视频监控等三种模式全方位满足认定过程监控的业务需求。
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14套
	
	
	


	
	
	储存卡
	摄像头储存卡128G，与摄像头配套使用。在离线应用时可以采用存储卡进行存储，后续同步到线上存档。
	
	
	
	

	
	
	摄像头
支架
	最大可承载500g以上云台摄像机，用于摄像头支架，通过支架将摄像头置于考场中，实现摄像头的移动应用，无需繁琐的安装工作。
	
	
	
	

	2
	考位
摄像头
	摄像头
	摄像头选用USB免驱高清摄像头，分辨率不低于1080P，兼容 Windows 系统，能完成考生人脸核验。
	420个
	
	
	

	合计报价金额（人民币大写）                           （¥              ）

	


单位名称（盖章）：                                    日期：


法定代表人（或委托代理人）签字：                 联系人及电话：



注意事项：
1.表格内容均需按要求完整填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。报价供应商应在报价表上标明单项价格和总价。如果因供应商原因引起的报价失误，并在报价后被接受，其后果由供应商自负。
2.本项目只接受报价人一次性报价，本次报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本:人工(安装调试服务和售后服务）以及产生的交通费用、商品运输、税金等全部费用，质保详见参数。
3.质量保证：提供的商品必须是全新的、未使用过的，商品完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准。
4.供货时间、地点：成交供应商在签订合同后3日内完成设备备货，具体送货、安装时间及地点以采购人通知为准。
5. 商品完成卸货后，由采购人对商品的质量、规格、数量等进行检验，验收时如发现商品在质量、规格、数量与报价表不符，采购人有权拒绝接受。 如通过验收，商品按采购人要求安装到指定位置。
6.成交供应商须免费送货上门，自行承担运输途中的破损责任。如出现商品质量问题、厂家召回等情况时，须及时通知采购人。


