**广西财经学院实验教学中心**

**安全维护设备采购项目报价表**

**项目名称：安全维护设备采购项目**

**本项目上限控制价：16800.00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **参考品牌** | **具体（详细）规格参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **响应品牌及型号** |
| 1 | 密码指纹锁 | 小米，德施曼，鹿客 | 1、可设置长期密码；2、可设置临时密码；3、可设置指纹密码；4、带NFC功能，配2把NFC门卡；5、配2把物理钥匙；6、异常情况告警；7、含USB Type-C应急供电接口；8、带蓝牙功能，可通过品牌APP使用蓝牙功能开锁；9、含辅材及拆装人工安装费用；10、免费质保三年。 | 个 | 7 |  |  |  |
| 2 | LED塑包铝筒灯 | 欧普照明、雷士照明、佛山照明 | 1、3寸，6W； 2、开孔尺寸：9.5cm；3、白光，铝材漆白，含辅材、拆装费用。 | 只 | 15 |  |  |  |
| 3 | LED塑包铝筒灯 | 欧普照明、雷士照明、佛山照明 | 1、4寸，12W；2、开孔尺寸：12cm；3、白光，钻石全白，含辅材、拆装费用。 | 只 | 50 |  |  |  |
| 4 | led贴片灯条 | 国产 | 1、LED灯条，带磁铁；2、18W\*2=36W，白光，带驱动，3、尺寸不低于：116.5CM长\*1.1CM宽，含辅材、拆装费用。 | 个 | 15 |  |  |  |
| 5 | LED面板灯 | 欧普照明、雷士照明、佛山照明 | 1、尺寸60×60CM；2、45W；3、白光，铝制边框，含辅材、拆装费用。 | 套 | 90 |  |  |  |
| 6 | 消防应急照明灯 | 趣行、皇驰、杰澜斯 | 1、双头LED应急照明灯，灯头可调节，≥3W；2、应急≥1.5小时，线长≥35CM；3、执行GB17945-2010标准，通过消防强制认证，灯具上有3C认证、消防认证和消防产品身份认证标识。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 合 计：（小写） （大写）  |
| **商务要求** |
| 1.报价含运输、搬运、税费等所有费用；报价超过本项目预算价作无效报价处理。 2.供货时间：自收到采购人通知之日起5个工作日内供货。。3.质保期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的自双方代表在货物验收单上签字之日起质保12个月。4.供货方式：现场交货（成交人必须当面交货）。5.供货地点：具体地点由采购人指定，并按采购人要求进行拆装。6.验收：成交人将全部货物送达指定地点安装，采购人组织验收，如货物存在质量问题或与采购规格不一致，成交人须在2个工作日内完成更换。7.付款方式：验收合格后三个工作日内开具发票给采购人，采购人自收到成交人发票之日起二十个工作日内，由采购人一次性付清成交人合同总金额100%的款项（无预付款）。 |

报价公司（盖公章）： 法定代表人签字：

报价时间： 年 月 日 联系人及电话：