**附件1：**

**2025年广西财经学院武鸣校区融媒体中心采编设备项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **品名** | **数量** | **单位** | **是否****响应** | **金额（元）** | **主要技术参数及性能（配置）要求**  |
| 1 | DJI FLIP 畅飞套装（三电+带屏遥控器+增强图传） | 1 | 套 |   |   | 最长飞行时间：31 分钟4800万主摄像数，1/1.3 英寸影像传感器，稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）   |
| 2 | DJIair3s 畅飞三电套装（带屏遥控器） | 1 | 套 |   |   | 像素：广角:1英寸，像素5000万；中长焦：4800万重量：724g图片格式：JPEG/DNG(RAW)视频分辨率：H.264/H.265 4K60fps机载内存：42GB最长飞行时间：45min  |
| 3 | Sony FDR-AX700 4K HDR 民用专业高清数码摄像机 | 2 | 台 |   |   | 总像素2100万，光学变焦12倍，传感器尺寸1.0英寸，照片格式JPEG  |
| 4 | DJI RS4手持相机云台 | 1 | 个 |   |   | 【最大可控转速】平移方向：360°/秒俯仰方向：360°/秒横滚方向：360°/秒【机械限位范围】平移轴无限位横滚轴 -95°至240°俯仰轴 -112°至214°最大负重：3kg |
| 5 | miliboo MTT601II-AL（二代）三脚架配竖拍板 | 3 | 个 |   |   | 收纳高度：89cm圆台类型：液压云台自重：4.25kg |
| 6 | 绿巨能（llano）轻翼V相机三脚架（球形云台） | 2 | 个 |  |  | 收纳高度：53cm圆台类型：液压云台自重：4.25kg |
| 7 | DJI POCK3（全能套装） | 3 | 个 |  |  | CMOS尺寸：1英寸视频分辨率：4K120fps |
| 8 | MOMA M1（苹果安卓通用+双人版带充电盒） | 4 | 个 |  |  | 最大声压级 100dB SPL频响范围 20Hz-20KHz |
| 9 | 米臣森4K60采集卡（T800+3米标准HDMI线） | 3 | 张 |  |  | 类别：视频采集卡，接口：HDMI |
| 10 | 内存卡 | 10 | 张 |  |  | TF卡，256G，读速200M/S |
| 报价合计(包含税费等所有费用):(大写)人民币 元（小写￥： 元） |

**有关要求：**

**1.报价含包装、装卸、运输、调换、利润、税金、保险、协调、售后服务费用、相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。**

**2.报价超过本项目上限控制价作无效投标处理。**

**3.成交供应商须按采购人的要求提供，否则采购人有权终止服务。**

**4.★为必须满足的实质性参数,若不满足作无效投标处理。**

报价公司（盖公章）： 法定代表人签字：

联系人及电话： 报价时间： 年 月 日